|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Et billede, der indeholder clipart, tekst  Automatisk genereret beskrivelse | | Skema til forslag til reglementsændringer NR 8 | | |
| Reglementsnummer  279E | Reglementspunkt  279E.8.1 | | | Side  8 |
| Nuværende tekst  279E.8.1 BAKSPEJL ELLER LIGN. SIDE ELLER FORRUDE  Må ikke forefindes på bilen. | | | | |
| Tekst bør ændres til:  279E.8.1 BAKSPEJLE samt SIDE ELLER FORRUDE  2 stk sidespejle må monteres. Disse skal være forsvarligt monteret enten på chassis eller karosseri med forstærkningsplade af metal med en tykkelse på minimum 1 mm på bagside af karosseri men en minimumstørrelse på 20cm2.  Sidespejle må ikke øge den tilladte bredde af karten og skal monteres med en afstand der minimum er 5cm bredere end åbningen på Gaten | | | | |
| Begrundelse:  Der er alt for mange situationer specielt efter starterne hvor sidespejle kunne afhjælpe kontakt  Specielt ved starter på baner med kort afstand til første sving som eks, Tomelilla, Kolding og Sæby. | | | | |
| Dette forslag er indsendt af (skal udfyldes):  Morten Clausen | | | Dato:  18-07-2023 | |